**PŘÍLOHA Č. 2**

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE VČ. SLEPÉHO ROZPOČTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** | Obec Konětopy |
| **Název veřejné zakázky** | Obnova veřejného osvětlení v obci Konětopy |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Popis položky** | **Měrná jednotka** | **Množství** | **Jednotková cena** | **Celkem** |
| 1 | Stožár silniční paticový dvoustupňový 12m | kus | 2 |  |  |
| 2 | Výložník obloukový | kus | 2 |  |  |
| 3 | Silniční patice 1500 mm | kus | 2 |  |  |
| 4 | Svítidlo SHC 150W | kus | 2 |  |  |
| 5 | Základ pro stožár | kus | 2 |  |  |
| 6 | Montáže | hod | 84 |  |  |
| 7 | Stožárová výzbroj pro 1 okruh 4x10 | kus | 2 |  |  |
| 8 | Nátěr stožárů a výložníků základní +vrchní | kus | 2 |  |  |
| 9 | Kabel CYKY 4x10 | m | 230 |  |  |
| 10 | Výkop a zához š-40 h-80 tř-4 | m | 210 |  |  |
| 11 | Zemnící drát FeZn 10 | m | 200 |  |  |
| 12 | Trubka ochranná plast průměr 50mm | m | 230 |  |  |
| 13 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 50 |  |  |
| 14 | Revize elektro | kus | 1 |  |  |
| 15 | Rozvaděč a kabelové spojky2x | kus | 1 |  |  |
| 16 | Geodetické zaměření | kus | 1 |  |  |
| 17 | Folie červená výstražná š-22cm kabelová | m | 170 |  |  |
| 18 | Bourání betonu vjezdy | m3 | 3,4 |  |  |
| 19 | Betonáž vjezdy | m3 | 3,4 |  |  |
| 20 | Beton | m3 | 3,4 |  |  |
| 21 | Odvoz suti vč. likvidace | m3 | 5 |  |  |
| 22 | Doprava do místa plnění | km |  |  |  |
| 23 | Svítidlo zemní led pojezdové stavitelné 58l/W | kus | 1 |  |  |
| 24 | Svítidlo zemní led pojezdové stavitelné 23l/W | kus | 2 |  |  |
| 25 | Dlažba betonová 40cm x40cm x 5cm | m2 | 2 |  |  |
| 26 | Demontáž sadových stožárů 6m, výložníků a svítidel vč. likvidace | kus | 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena celkem (Kč bez DPH)** |  |
| **DPH** |  |
| **Nabídková cena celkem (Kč vč. DPH)** |  |